Issued:        1 April 1966
Revised:       6-7-71, 8-23-79, 5-24-94, 3-16-95, 7-1-96
Bulletin #:    CHRY-66   Page 1 of 1

Specifications for the   1966 Chrysler Corp engines.
										R.R
HP   Disp Mfg  C.R. Ind. Make Model/Transmission          Manifold   	Lifter      	Head cc Notes          

101  170  D    8.50  1-1  B&B  BBS-4099 or 4101S/SM               		1.5 M         	 53.8   A,3
101  170  P    8.50  1-1  B&B  BBS-4101 or 4102S/SM               		1.5 M         	 53.8   A,9
145  225  D    8.40  1-1  Holl 3279, 81/SM    3280, 82/AUTO        		1.5 M         	 53.8   A,4
145  225  P    8.40  1-1  Holl 3171, 73/SM, 3272, 74/AUTO         		1.5 M         	 53.8   A,10
180  273  DP   8.80  1-2  B&B  BBD-4113S/SM, 4114S/AUTO           		1.5 M         	 57.3   B,5
230  318  DP   9.00  1-2  Stro WW#-258,260/SM, 259,261/AUTO       		1.5 M         	 70.6   C   
235  273  CP  10.50  1-4  Cart AFB-4119S/SM, 4120S/AUTO           		1.5 M         	 57.3   B,6
265  361  DP   9.00  1-2  B&B  BBD-4125S/SM, 4128S/AUTO           		1.5 H         	 73.5   D,7                
270  383  CDP  9.20  1-2  B&B  BBD-4125S, 4126S/SM                		1.5 H         	 73.5   D,1
275  273  D   10.50  1-4  Holl 3778/SM ONLY                      		1.5 M  	 	 57.3   B
325  383  CDP 10.00  1-4  Cart AFB-4130S, 4132S/SM                		1.5 H  	 	 73.5   D,2
350  440  C   10.10  1-4  Cart AFB-4137S, 4131S/AUTO ONLY        		1.5 H  	 	 73.5   D
350  440  D   10.00  1-4  Cart AFB-4130S/SM, 4131S/AUTO           		1.5 H  	 	 73.5   D,8
365  440  C   10.10  1-4  Cart AFB-4137S, 4131S/AUTO ONLY        		1.5 H  	 	 73.5   D
365  440  P   10.10  1-4  Cart AFB-4130S/SM, 4131S/AUTO          		1.5 H  	 	 73.5   D,11
425  426  D   10.25  2-4  Cart AFB-4139S & 4140S/ALL              		1.5 M		167.7   E
425  426  P   10.25  2-4  Cart AFB-4139S & 4140S/ALL          		1.5 M		167.7   E,12                   
                                                                 
C = Chrysler engine  D = Dodge engine  P = Plymouth engine                                                                      
1 - Alt carbs - Strom WWC3-262 or WWC3-263 /AUTO     2 - Alt carbs - 4131S or 4133S/AUTO                
3 - Alt carbs - 4100S or 4102S/AUTO 4 - Carb listed are for Dodge; Darts use Holl 3271,73/SM  3272,74/AUTO
5 - Alt carbs - 4115S/SM  4116S/AUTO                 6 - Alt carbs - 4121S/SM  4122S/AUTO               
7 - Alt carbs - 4126S/SM  4127S/AUTO                 8 - Alt carbs - 4136S/SM  4137S/AUTO               
9 - Alt carbs - 4099S/SM  4100S/AUTO                
10 -Carb listed are for Valiant; Belvedere, Satelite & Fury use Holl 3279,82/SM  3280,82/AUTO
11 - Alt carbs - 4136S/SM  4137S/AUTO                12 - Alt carbs - 4343S Front & Rear /ALL            

Cylinder Head Castings:
A = 2206035,2843169      B = 2465315,2658920,2843675,3671585,3769973,4323302
C = 2268341    D = 2406516    E = 2780559,2780559-M

               Deck   	Piston                   
HP   Disp Mfg   Cl    	Type     Height   Vol        	Valves    Cam Lift   	Gasket      	Springs                    

101  170  DP   .000                                	1620/1360 381/374                  	Outer Only
145  225  DP 	.141                                	1620/1360 404/400                  	Outer Only
180  273  DP 	.011                                	1780/1500 400/411   	.020       	Outer Only
230  318  DP 	.012ab                              	1840/1560 410/410                  	Outer Only
235  273  DP 	.129ab                              	1780/1500 420/430                  	Outer Only                     
265  361  DP 	.039                                	2080/1600 398/396                  	Outer Only
270  383  CDP	.014                                	2080/1600 398/396                  	Outer Only
275  273  D    .129ab                              	1780/1500 504/515                  	Outer Only
325  383  C  	.014                                 	2080/1600 431/443                  	Outer Only
325  383  DP 	.014                                	2080/1600 425/437                  	Outer Only
350  440  C  	.059                                	2080/1600 431/443                  	Outer Only
350  440  D  	.059                                	2080/1600 425/437                  	Outer Only
365  440  C 	.059                                	2080/1600 431/443                  	Outer Only
365  440  P  	.059                                	2080/1600 425/437                  	Outer Only
425  426  DP	.536ab         Dome     88.3 cc     	2250/1940 480/460   	.018       	Outer/Inner
                                                                                                                                
C = Chrysler engine  D = Dodge engine  P = Plymouth engine