Issued:        31 March 1967
Revised:       6-7-71, 5-24-74, 8-23-74, 5-24-94, 3-16-95, 7-1-96, 5-4-98, 6-8-98
Bulletin #:    CHRY-67   Page 1 of 1

Specifications for the   1967 Chrysler Corp engines.
										R.R.
HP   Disp Mfg C.R. Ind. Make Model/Transmission              Manifold     	Lifter      Head cc    Notes          

101  170  D    8.5  1-1  B&B  BBS-4286/SM, 4287/AUTO                    	1.5 M         	 53.8      A
115  170  P    8.5  1-1  B&B  BBS-4286/SM, 4287/AUTO                      	1.5 M         	 53.8      A
145  225  DP   8.4  1-1  Holl 3279-1A/SM, 3280-1A/AUTO                    	1.5 M         	 53.8    A,2
180  273  DP   8.8  1-2  B&B  BBD-4113SA/SM, 4114SA/AUTO                  	1.5 M         	 57.3      B
230  318  DP   9.2  1-2  Stro WW3-272/SM,  WW3-273/AUTO                   	1.5 H         	 57.3      B
235  273  DP  10.5  1-4  Cart AFB-4294S/SM, 4295S/AUTO                    	1.5 M         	 57.3      B
270  383  CD   9.2  1-2  B&B  BBD-4296S/SM                                	1.5 H         	 73.5    C,1
270  383  P    9.2  1-2  B&B  BBD-4296S/SM, 4297S/AUTO                    	1.5 H         	 73.5    C,6               
280  383  D   10.0  1-4  Cart AFB-4309S/SM, 4310S/AUTO                    	1.5 H         	 73.5      C
280  383  P   10.0  1-4  Cart AFB-4298S/SM, 4299S/AUTO                    	1.5 H         	 73.5      C
325  383  C   10.0  1-4  Cart AFB-4299S/AUTO ONLY                        	1.5 H         	 73.5      C
325  383  DP  10.0  1-4  Cart AFB-4298S/SM, 4299S/AUTO                   	1.5 H         	 73.5      C
350  440  C   10.1  1-4  Holl 3575/SM, 3667/AUTO                        	1.5 H         	 73.5    D,5
350  440  D   10.1  1-4  Holl 3667/AUTO ONLY                            	1.5 H         	 73.5    D,3
350  440  P   10.1  1-4  Holl 3575/SM, 3667/AUTO                        	1.5 H         	 73.5      D
375  440  C   10.1  1-4  Cart AFB-4327S,9755S/AUTO ONLY                 	1.5 H         	 73.5      D      
375  440  DP  10.1  1-4  Cart AFB-4326S/SM, 4327S,9755S/AUTO            	1.5 H         	 73.5      D      
425  426  D   10.2  2-4  Cart AFB-4139,4140/ALL                           	1.5 M        	167.7    E,4
425  426  P   10.2  2-4  Cart AFB-4139 & 4343S/ALL                        	1.5 M        	167.7      E               

C = Chrysler engine  D = Dodge engine  P = Plymouth engine

1 - Alt carbs - Strom WWC3-276/AUTO           2 - Darts & Valiants use 3275-1A/SM  3276-1A/AUTO  
3 - Alt carbs - Cart AFB-4312S/AUTO ONLY      4 - Alt carbs - Cart AFB-4324,4343,4619,4620/ALL
5 - Alt carbs - Imperials use 3667/AUTO ONLY  6 - Alt carbs - Fury uses Strom WWC3-276/AUTO

Cylinder Head Castings:
A = 2843169  B = 2465315,2658920,2843675,3671585,4323302                                                                                    
C = 2406516,2780915  D = 2780915  E = 2780559,2780559-M

               Deck          	Piston                   
HP   Disp Mfg   Cl	Type 	Height   Vol	Valves    Cam Lift       Gasket      Springs                    

101  170  D   	.000                         	1620/1360 404/399                  Outer Only	
115  170  P   	.000                         	1620/1360 404/399                  Outer Only
145  225  DP  	.141                         	1620/1360 404/399                  Outer Only
180  273  DP  	.011                         	1780/1500 400/411        020       Outer Only
230  318  DP  	.049                         	1780/1500 395/398                  Outer Only
235  273  DP  	.129ab                       	1780/1500 420/430                  Outer Only                    
270  383  C   	.014                         	2080/1600 431/443                  Outer Only
270  383  DP  	.014                         	2080/1600 430/443                  Outer Only                       
280  383  DP  	.014                         	2080/1600 430/443                  Outer Only
325  383  C   	.014                         	2080/1600 431/443                  Outer Only
325  383  DP  	.014                         	2080/1600 430/443                  Outer Only
350  440  C   	.059                         	2080/1600 431/443                  Outer Only
350  440  D   	.059                         	2080/1600 430/443                  Outer Only
350  440  P   	.059                         	2080/1600 430/443                  Outer w Damp
375  440  CDP 	.059                         	2080/1740 455/470                  Outer w Damp
425  426  DP  	.536ab	Dome	88.3 cc      	2250/1940 480/460        018       Outer/Inner          @
                                                                                                                                
C = Chrysler engine  D = Dodge engine  P = Plymouth engine