Issued:        1 March 1969  
Revised:       8-23-79, 1-9-93, 5-24-94, 3-16-95, 2-16-96, 7-1-96, 3-29-01
Bulletin #:    CHRY-69   Page 1 of 1

Specifications for the   1969 Chrysler Corp engines.

HP   Disp Mfg  C.R. Ind. Make Model/Transmission              Manifold            R.R.    Lifter      Head cc  Notes               

115  170  DP   8.50  1-1  Cart BBS-4601S/SM, 4602S/AUTO       	2899959     	1.5 M  	 53.8      A,6  
145  225  DP   8.40  1-1  Holl R-4161/SM, 4162/AUTO        		2899959     	1.5 M	 53.8    A,1,6                  
190  273  DP   9.00  1-2  Cart BBD-4605/SM, 4606/AUTO        	2536559       	1.5 H  	 60.6      E
230  318  DP   9.20  1-2  Cart BBD-4607/SM, 4608/AUTO        	2468960       	1.5 H 	 60.6      E
275  340  DP  10.50  1-4  Cart AVS-4611S/SM, 4612S/AUTO       	2531915    	1.5 H 	 63.3      B,7
290  383  C    9.20  1-2  Cart BBD-4613S/SM, 4614S/AUTO       	2843681       	1.5 H	 79.5      C
290  383  DP   9.20  1-2  Cart BBD-4613S/SM, 4774,4614S/AUTO 	2843681       	1.5 H	 79.5      C
330  383  C   10.20  1-4  Cart AVS-4616S/AUTO ONLY             	2806301       	1.5 H 	 79.5      C               
330  383  DP  10.20  1-4  Cart AVS-4615S/SM, 4616,4682/AUTO   	2806301       	1.5 H 	 79.5    C,2
330  383  DP  10.00  1-4  Cart AVS-4615S/SM, 4616/AUTO        	2806301       	1.5 H 	 79.5    C,3
335  383  DP  10.00  1-4  Cart AVS-4615/SM, 4682/AUTO        	2806301      	1.5 H	 79.5      C
350  440  CDP 10.10  1-4  Holl R-4166A/AUTO ONLY               	2806178       	1.5 H	 79.5      C
375  440  C   10.10  1-4  Cart AVS-4618S or 4640/AUTO ONLY     	2806178       	1.5 H	 79.5      C
375  440  DP  10.10  1-4  Cart AVS-4617/SM, 4618,4640/AUTO   	2806178      	1.5 H	 79.5      C
390  440  DP  10.10  3-2  Holl F-4175,4382,4393,4671           3412046,3412048    	1.5 H	 79.5    C,4
425  426  DP  10.25  2-4  Cart AFB-4619 & 4620/SM              	2780543       	1.5 M 	167.7    D,5                  

C = Chrysler engines  D = Dodge engines  P = Plymouth engines
1 - Carbs listed are for Dart & Valiant; Dodge & Plymouth uses Holl R-4163/SM & 4164/AUTO
2 - Specs listed are for Dart & Valiant.
3 - Specs listed are for Dodge & Plymouth.
4 - Alt carbs   R-4383,4394,4762 C-4144,4365,4374,4375,4376,4391,4392,4669,4670/ALL
5 - Alt carbs   4619 & 4621/AUTO   6 - Alt manifold - 3671619, 3751630   7 - Alt manifold - 3462848           

Cylinder Head Castings:                                                                                                       
A = 2843169, 3614850, 3698995
B = 2531894, 3418915, 4027596, 4071051, 3671587, 3769974, 4448308, 4772576                                                        
C = 2843906, 3462346, 3751213, 4006452, 3769902, 3769975, 4120187, 4532287(SS ONLY)
D = 2780559, 2780559-M
E = 2843675, 3671585, 3769973, 4323302

Deck   Piston                   
HP   Disp Mfg   Cl    Type     Height   Vol             Valves    Cam Lift       Gasket      Springs                    

115  170  DP	.000  	Flat                         	1620/1360  404/399    	.021      Outer Only
145  225  DP 	.141  	Flat                         	1620/1360  404/399    	.021      Outer Only
190  273  DP 	.022ab	Flat         	 3.73 cc     	1780/1500  390/420    	.020      Outer Only
230  318  DP 	.029   	Flat                         	1780/1500  390/420    	.028      Outer Only    
275  340  DP 	.045ab 	Flat          	 5.45 cc      	2020/1600  462/473    	.035      Outer w Damp              
290  383  C  	.021ab 	Dish          	13.76 cc      	2080/1740  431/443    	.021      Outer Only
290  383  DP 	.021ab 	Dish          	 5.11 cc      	2080/1740  431/443    	.021      Outer Only
330  383  CDP	.021ab 	Flat          	 4.76 cc      	2080/1740  431/443    	.021      Outer Only
330  383   *	.021ab 	Flat          	 4.76 cc      	2080/1740  455/470    	.021      Outer Only
335  383  DP 	.021ab 	Flat          	 4.76 cc      	2080/1740  455/470    	.021      Outer w Damp
350  440  CDP	.027   	Flat                         	2080/1740  431/443    	.021      Outer Only
375  440  CDP	.027   	Flat                        	2080/1740  455/470    	.021      Outer w Damp 
390  440  DP 	.027  	Flat                         	2080/1740  455/470    	.021      Outer w Damp
425  426  DP 	.536ab 	Dome         	88.30 cc      	2250/1940  477/480	.018      Outer w Damp

C = Chrysler engines  D = Dodge engines  P = Plymouth engines
* = Dart and Valiant ONLY