Issued:        10 March 1971
Revised:       6-29-72, 4-2-76, 5-13-85, 1-9-93, 5-24-94, 3-16-95, 2-16-96, 7-1-96, 2-16-98
Bulletin #:    CHRY-71   Page 1 of 1
Specifications for the   1971 Chrysler Corp engines.
											R.R.
HP   Disp Mfg  C.R. Ind. Make Model/Transmission         	Manifold             Lifter   Head cc  Notes                

 70   91  P    9.0  1-1  Zeni 150CDS/ALL                                         	1.5  M	 40.9      A
100   97  P    9.5  1-2  Sole 28-32 DID-TA7/ALL                                  	1.55 M 	 35.0    A,1
125  198  DP   8.8  1-1  Cart BBS-4955S/SM, 4956S/AUTO     	2899959     		1.5 M	 53.8      B,7
145  225  DP   8.8  1-1  Holl R-4655,6260/SM, 4656/AUTO    	2899959     		1.5 M	 53.8      B,7
230  318  DP   9.3  1-2  Cart BBD-4957S/SM, 4958S/AUTO     	2951185,3698437    	1.5 H	 60.6    C,2
255  360  CDP  9.8  1-2  Holl R-4665S/SM, 4666S/AUTO      	3418435             	1.5 H	 62.8      E
275  340  DP  11.8  1-4  Cart TQ-4972S/SM, 4973S/AUTO      	3512100     		1.5 H	 63.3    D,3,8
275  383  CDP  9.2  1-2  Cart BBD-4961S/SM, 4962S/AUTO     	2951670,2951185    	1.5 H	 79.5      F
300  383  C    9.6  1-4  Cart AVS-6125S/AUTO ONLY      	2951666           	1.5 H	 79.5      F                
300  383  DP   9.6  1-4  Holl R-6191,6193 w/air/SM         	2951666           	1.5 H	 79.5    F,4
335  440  CDP 10.3  1-4  Cart AVS-4966S/AUTO ONLY         	2951736,3614014   	1.5 H	 79.5      F
370  440  C   10.3  1-4  Cart AVS-4968S/AUTO ONLY         	2951736,3614014    	1.5 H	 79.5      F
370  440  DP  10.3  1-4  Cart AVS-4967S/SM, 4968/AUTO      	2951736,3614014     	1.5 H	 79.5      F
385  440  DP  10.5  3-2  Holl F-4175,4382,4393,4671/ALL   	3412046     		1.5 H	 79.5    F,5,9
425  426  DP  11.1  2-4  Cart AFB-4971S & 4969S/SM        	2780543       	      I	1.56 H	167.7    G,6
										      E	1.52 H
C = Chrysler engines  D = Dodge engines  P = Plymouth engines
1 - Carb sizes - 1.100x1.260      2 - Alt carb - Roch 7041180/AUTO    3 - Alt carb - 6138/SM  6139/AUTO                                                                                               
4 - Alt carb - R-4668,4735 w/air/AUTO  
               R-6139/w/fresh air/SM  R-4735/w/fresh air/AUTO  
    Fury,Polara, & Momaco uses Cart AVS-6125S/AUTO ONLY
5 - Alt carb   R-4383,4394,4672/ALL
               C-4144,4365,4374,4375,4376,4391,4392,4669,4670/ALL
6 - Alt carb - 4971S & 4970S/AUTO             7 - Alt manifolds - 3671619,3751630
8 - Alt manifolds - 3614025,3671918,3698434,3830945,4100340,4173915,4095080 
9 - Alt manifolds - 3412048,2946278

Cylinder Head Castings:                                                                                                          
A = NONE        B = 2843169, 2671619, 3614850, 3698995
C = 2843615, 2843675, 3671585, 3769973, 4323302                       
D = 2531894, 3418915, 4027596, 4071051, 3671587, 3769974, 4448308
E = 3418915, 3671587, 3769974, 4027596, 4071051, 4448308, 4772576                                                        
F = 2843906, 3462346, 3751213, 4006452, 3769902, 3769975, 4120187, 45322879(SS ONLY)
G = 2780559,2780559-M

               Deck   Piston                   
HP   Disp Mfg   Cl    Type   Height   Vol         	Valves    Cam Lift    Gasket    Springs                    

 70   91  P  	.022           Flat                 	1430/1210  375/381	.021      Outer Only
100   97  P   	.010  	Dish 	.110	 9.40 cc      	1500/1224  374/374    	.021      Outer Only
125  198  DP  	.0765 	Flat                         	1620/1360  404/399    	.021      Outer Only
145  225  DP  	.141  	Flat                         	1620/1360  404/399    	.021      Outer Only
230  318  DP  	.060  	Flat                         	1780/1500  390/420    	.028      Outer Only                   
255  360  CDP 	.074	Flat                         	1880/1600  425/426    	.028      Outer w Damp   
275  340  DP  	.045ab	Flat w/n     	 5.45 cc      	2020/1600  462/473    	.028      Outer w Damp
275  383  CDP 	.045   	Flat                         	2080/1740  443/456    	.020      Outer Only
300  383  CDP 	.019  	Flat                         	2080/1740  467/483    	.021      Outer w Damp
335  440  CDP 	.051  	Flat                         	2080/1740  443/456    	.020      Outer Only
335  440  CDP 	.051  	Flat                         	2080/1740  443/456    	.021      Outer Only
370  440  CDP 	.051  	Flat                         	2080/1740  467/483    	.021      Outer w Damp
385  440  DP  	.001   	Flat w/n	 2.24 cc      	2080/1740  467/483    	.021      Outer w Damp
425  426  DP  	.536ab	Dome       	88.30 cc      	2250/1940  490/480    	.018      Outer w Damp

Notes                                                                                                                           
C = Chrysler engines  D = Dodge engines  P = Plymouth engines