Issued:        25 Feb 1972
Revised:       4-2-76, 5-24-94, 2-16-96, 7-1-96, 2-16-98
Bulletin #:    CHRY-72   Page 1 of 1
Specifications for the   1972 Chrysler Corp engines.

										      R.R.
HP   Disp Mfg  C.R. Ind. Make Model/Transmission             Manifold            Lifter     Head cc  Notes                

 55   91  P    9.40 1-1  Zeni 150 CDSET/ALL                                    	1.50 M	   13.3      A
 70   91  P    9.40 2-1  Zeni 150 CDSET/ALL                                  	1.50 M	   13.3      A
 80   97  P    9.03 1-2  MK   DIDTA-14/AUTO                                     	1.55 M	   35.7      A
 85   97  P    9.03 1-2  MK   DIDTA-13/SM                                    	1.55 M	   35.7      A
100  198  DP   8.93 1-1  Holl 6363,6365/SM, 6364,6366/AUTO  	2899959	 	1.50 M	   54.0    B,1,6
110  225  DP   8.87 1-1  Holl 6153,6156/SM, 6154,6156/AUTO  	2899959  	1.50 M	   54.0    B,1,6
150  318  DP   9.23 1-2  Cart BBD-6149,51/SM 6150,6152/AUTO	    2951185,3698431	1.50 H	   61.0      C
175  360  CDP  9.38 1-2  Holl 6162 or 6164/AUTO ONLY         	3418435     	1.50 H	   64.7      D,5
190  400  DP   8.79 1-2  Cart BBD-6156/SM , 6154/AUTO       	2951670       	1.50 H	   82.0    E,2                
240  340  DP   9.32 1-4  Cart TQ-6138/SM,   6139/AUTO       	3512100     	1.50 H	   64.7    D,3,7
245  440  CDP  8.76 1-4  Holl 6160-1A or 6290-1A/AUTO ONLY   	3614014       	1.50 H	   82.0      E
255  400  DP   8.79 1-4  Cart TQ-6140,65/SM, 6090,6166/AUTO  	3614046    	1.50 H	   82.0      E,8                   
265  400  DP   8.79 1-4  Cart TQ-6140,65/SM, 6090,6166/AUTO  	3614046     	1.50 H	   82.0    E,4,8
280  440  DP   8.75 1-4  Holl 6252,6256/SM   6253,6257/AUTO  	3614014       	1.50 H	   82.0      E
290  440  DP   8.75 1-4  Holl 6254/SM        6255/AUTO       	3614014       	1.50 H	   82.0    E,4

C = Chrysler engines  D = Dodge engines  P = Plymouth engines
1 - Alt carbs - Holl 6260/ALL    2 - Alt carbs - Holl 6370/SM  6368/AUTO  3 - Alt carbs - Cart TQ-6394/ALL                                                                                                
4 - With fresh air package       5 - Alt manifold - 3698437,3698431
6 - Alt manifold - 3671619,3751630,3769979
7 - Alt manifold - 3614025,3671918,3698434,3830945,4095080,4100340,4173915
8 - Alt manifold - 3698442,3830949

Cylinder Head Castings:
A = NONE     B = 2843169, 3698447, 3614850, 3698995    C = 2843675, 3671585, 3769973, 4323302                    
D = 3418915, 4027596, 4071051, 3769974, 3671587, 4448308, 4772576                                                                                                                       
E = 3462346, 3751213, 3769902, 3769975, 4006452, 4120187, 4532287(SS ONLY)

               Deck   Piston                                                                                               
HP   Disp Mfg   Cl    Type	Height   Vol          Valves     Cam Lift   Gasket      	Springs               

 55   91  P  	.235	Flat                         	1430/1210  383/387    	.020      	Outer Only
 70   91  P  	.235 	Flat                         	1480/1210  443/443    	.020      	Outer & Inner
 80   97  P  	.000   	Dish  	.100	8.2 cc		1500/1224  395/395    	.050      	Outer Only
 85   97  P  	.000   	Dish  	.100  	8.2 cc        	1500/1224  395/395    	.050      	Outer Only
100  198  DP 	.075   	Flat                         	1620/1360  410/419    	.021      	Outer Only                   
110  225  DP 	.140   	Flat                         	1620/1360  410/419    	.021      	Outer Only
150  318  DP 	.056   	Flat                         	1780/1500  390/420    	.036      	Outer Only
175  360  CDP	.067   	Flat                         	1880/1600  425/426    	.046      	Outer w Damp 
190  400  DP 	.075   	Flat                         	2080/1740  443/456    	.020      	Outer Only
240  340  DP 	.054   	Flat w/n                    	1880/1600  462/473    	.036      	Outer w Damp
245  440  C  	.123   	Flat                         	2080/1740  467/483    	.019      	Outer Only
245  440  DP 	.123   	Flat                         	2080/1740  443/456    	.019      	Outer Only
255  400  DP 	.075   	Flat                         	2080/1740  467/483    	.020      	Outer w Damp
265  400  DP 	.075   	Flat                         	2080/1740  467/483    	.020      	Outer w Damp
280  440  DP 	.123   	Flat                         	2080/1740  467/483    	.019      	Outer w Damp                  
290  440  DP 	.123   	Flat                         	2080/1740  467/483    	.019      	Outer w Damp               

Notes  C = Chrysler engines  D = Dodge engines  P = Plymouth engines